北京嘉捷汉华机电设备有限公司                                 技术资料

气动扒渣机技术资料
AS型小车走行式气动扒渣机是专门用于铁水脱硫扒渣的专用设备，它靠压缩空气推动气缸带动扒渣小车工作，现在国内各大钢厂已经广泛使用。

一：主要技术规格
1．适用铁水罐容量30-300吨
2．扒渣机小车行走装置
最大行程    AS50型       5000 mm

AS55型       5500 mm

AS60型       6000 mm

AS65型       6500 mm

AS70型       7000 mm

AS75型       7500 mm

运行速度　　　　　　　　　0.5-1.5 m/s（可调）
汽缸　　　　　　　       ф250×。。。。mm
3．扒渣臂升降装置
扒渣板升降行程：　　　 　      900mm
气缸                    ф350×125mm
扒渣板初始位置调整范围       ±500mm
4．扒渣臂摆动装置
摆动角度                ±12.5°
汽缸                    φ150×80mm
油缸                    φ100×180mm
5．汽缸对气源的要求

   介质                    压缩空气或氮气

压力                    0.50-0.7mpa
流量                    14m3/min
6．扒渣机行程开关移动装置   行程开关移动行程1000mm
   （调整扒渣机前进工作位置）
7．垂直打渣力               Max  1000Kg
8．水平扒渣力               Max  1000Kg
9．电源
主回路                  交流380V   50赫兹   3相
操作回路                直流24V
电磁阀回路              交流220V  50赫兹  单相 
二：主要结构
参见扒渣机总装配图，AS型气动扒渣机主要由：

扒渣小车行走基础轨道梁、扒渣小车、滑轮组、电气控制部分等组成。
1 小车行走装置
(1)主要构造
与走行用汽缸直接连接的滑轮小车通过滑轮组带动扒渣机小车前进或后退，滑轮小车和扒渣小车均在轨道内移动。为使扒渣小车侧向平稳运行，在小车上还装有四个侧轮。
在扒渣小车上装有扒渣臂上下摆动装置、扒渣板位置微调装置和扒渣臂摆动装置。
(2)走行速度的调整
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单向节流阀A调整扒渣小车前进的速度。
单向节留阀B调整扒渣小车后退的速度。
单向节流阀C用作扒渣小车后退减速的调整。
扒渣小车走行速度视渣的性质和渣量进行调整，一般固体渣可调到约0.5m/s，软渣可调到约1.5m/s。

2 扒渣臂上下摆动装置
(1)主要构造
升降气缸通过杠杆机构，蜗轮箱和弹簧装置使扒渣臂上下摆动。气缸活塞杆伸出时扒渣板落下，活塞杆缩回时，扒渣板抬起。使用弹簧装置目的是使扒渣板落下时减少冲击，并在扒渣板碰到铁水罐口时在一定程度上防止和减轻铁水罐壁的损坏。气缸行程和扒渣升降距离之比约1：7。
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(2)扒渣臂上下摆动速度的调整
单向节流阀A调整扒渣板落下的速度。
单向节流阀B 调整扒渣板抬起的速度。
扒渣板升降速度要调整到适中，如果下降速度过快，容易使渣铁飞溅，如果上升速度太慢，扒渣板易和铁水罐相碰。
3 扒渣臂摆动装置
(1)主要构造
摆动机构的动力是气缸，从动于气缸的油缸起阻尼作用。关闭油箱通往油缸的油路，能使扒渣臂停止在任意位置上：接通油缸左、右腔的通路，可使扒渣臂快速反回中心。
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(2) 摆动速度的调整
单向节流阀A调整右转返回中心的速度。
单向节流阀B调整向右摆动的速度。
单向节流阀C调整左转返回中心的速度。
单向节流阀D调整向左摆动的速度。
旋转速度和返回中心速度要和扒渣小车后退速度相配合。
4扒渣板位置微调装置
(1) 规格
推力                       4吨
扒渣板调整范围             1000mm
总速比                     i=i1×i2=52.5
蜗轮减速机速比             i1=21
连轮速比                   i2=2.5
螺杆最大行程               200mm
螺杆升降速度               0.143m╱分
电机Y112M─6   2.2KW   940转╱分
(2) 主要构造
电动机通过链传动和蜗轮传动两极减速把运动传递给螺杆，通过叠板弹簧调整扒渣板初始位置，当螺杆伸出时扒渣板落下，螺杆缩回时扒渣板上升。
5 行程开关移动装置
(1) 规格
移动行程       前进端行程开关   1000mm
               后退端行程开关   1000mm
移动速度                        32mm∕秒
摆线针轮减速机     BWDO1—1—ⅰ    ⅰ= 9
电动机  Y801—4  N=0.55KW    n=1390转∕分
行程开关型号          WLCA2—7
(2) 主要结构
电动机通过摆线针轮减速机和丝杠直连，丝杠的旋转动作使安装行程开关的小车在导轨内移动，在行程开关小车移动的两端极限以上装有限位开关。

三：电气控制部分

电气控制部分主要包括：控制柜、操作台、机体电气（端子箱、限位开关、调整电机等）

电气控制系统中核心部分为一台西门子公司的S7-300型PLC，由他完成扒渣机所有操作、控制、报警等。

限位开关采用日本OMRON公司WL系列产品。

扒渣机操作部分采用我公司自己研制的操作手柄，操作人员可以通过操作这两个操作手柄完成扒渣机所有动作，包括伸缩臂前进、后退、扒渣臂上升、扒渣臂下降、扒渣臂左摆动、右摆动、返回中心等，由于扒渣机所有操作都集中在两个主令控制器上，因此整台扒渣机操作十分简便，而且，这种操作手柄具有使用方便，操作简单、故障低，使用寿命长等特点。
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