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扒渣机特点比较

气动扒渣机特点：

设备一次投入成本低，动力源为压缩空气，运行安全可靠

操作简单，扒渣速度快，扒渣速度可以长期稳定在1500mm/s左右，运行过程冲击小。

扒渣力约10000N左右，小于液压扒渣机。

气动扒渣机占地面积大。

由于有比较快的扒渣速度，适用于脱硫后扒渣、无结壳情况下铁水扒渣和钢水扒渣，扒渣率比较高，在扒渣后期，可以利用扒渣板高速运动将浮渣和液体渣扒出。

液压伸缩臂扒渣机特点：

增加一台液压站，设备制造成本高于气动扒渣机。

扒渣力量大，正常扒渣力为15000N，正常工作速度稍低，扒渣速度一般设计为800mm/s左右，特殊情况下可以设计为1000mm/s。

伸缩臂扒渣机占地面积小。

增加液压站维修量。

适合扒一次渣（铁厂运到进混铁炉之前）和有结壳情况下扒渣，扒渣力量大；设计工作速度比较高时可以适用于脱硫后扒渣。

用于钢水扒渣时需特殊设计，特别是扒渣臂材质、扒渣臂防护和扒渣速度等方面。

液压小车式扒渣机特点：

液压小车式扒渣机是我们根据用户需要，综合了气动扒渣机和液压伸缩臂扒渣机优点后开发的。

液压小车式扒渣机制造成本高于气动扒渣机和液压伸缩臂扒渣机，设备重量比同型号伸缩臂式扒渣机重4吨左右。

增加液压站维修量。

液压小车式扒渣机占地面积小于气动扒渣机。

由于液压站特别设计，因此液压小车式扒渣机扒渣力量大，正常扒渣力为15000N，可以根据需要加大，工作速度快，正常扒渣速度为1000 mm/s至1200 mm/s。

液压小车式扒渣机扒渣臂裸漏在外，少量变形不影响扒渣机工作，耐高温能力强。

液压小车式扒渣机设备分散，维护检修十分方便。

液压小车式扒渣机适用面广，可以适用于绝大多数扒渣场合，可以扒铁水一次渣、脱硫扒渣、也可适用于钢水扒渣和扒液体渣。

简易手动扒渣机：

简易手动扒渣机液压站安装在扒渣机底座上。

扒渣机能整体吊运，更换工作地点。

扒渣机前后行程2600mm，正常扒渣力为3000N，扒渣速度一般设计为300-500mm/s左右，扒渣、打渣、抬臂由液压驱动，左右摆动人工转动。

适合电炉扒渣，小型铁水包扒渣，可以代替人工扒渣场合完成扒渣工作，扒渣机成本低，但扒渣力、扒渣速度都比较低。
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